Інструкція з експлуатації
(Виберіть бажане поєднання режимів роботи)
Примітка: перед використанням пульта дистанційного керування необхідно спочатку увімкнути фалоімітатор кнопкою в його основі.

1. Режим дистанційного керування
1.1. Увімкнення фалоімітатора за допомогою пульта
Відкрийте відсік для батарейки пульта й зніміть захисну плівку з елемента живлення.
Натисніть і утримуйте кнопку живлення (ON/OFF) на пульті, щоб увімкнути фалоімітатор.
Після увімкнення пристрій подасть легку вібрацію, а індикатор засвітиться — це означає, що фалоімітатор готовий до роботи та може керуватися дистанційно.
1.2. Вимкнення фалоімітатора за допомогою пульта
У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF на пульті, щоб вимкнути пристрій.
Якщо вібрація припинилася, а світловий індикатор згас — фалоімітатор вимкнено.
1.3. Вибір функції руху та обертання
Коротко натискайте кнопку «Thrusting & Rotation» (№2) на пульті, щоб перемикати режими руху та обертання.
Доступно 5 різних варіантів рухів.
1.4. Вибір вібрації
Після увімкнення пульта натисніть кнопку «Vibration» (№3), щоб вибрати один із режимів вібрації.
Для зміни режиму натискайте кнопку короткими натисканнями.
1.5. Функція підігріву
Коротко натисніть кнопку «Heating» (№4), щоб активувати підігрів.
Іграшка поступово нагріється до комфортної температури тіла.

2. Ручний режим
Крок 1. Натисніть кнопку живлення на корпусі фалоімітатора, щоб увімкнути його.
Крок 2. Після запуску короткими натисканнями на цю кнопку перемикайте режими роботи.
Крок 3. Для вимкнення утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд.

3. Заряджання
Під’єднайте USB-кабель до магнітного роз’єму на основі фалоімітатора (можна використовувати адаптер від телефону).
Під час заряджання червоний індикатор блимає.
Постійне світіння червоного індикатора означає, що пристрій повністю заряджено.
Час заряджання: приблизно 2 години.
Час роботи: 45–60 хвилин.

4. Характеристики
· Номінальна напруга: 3.7V
· Номінальний струм: 8A
· Матеріал: рідкий силікон
· Водонепроникність: повна
· Час заряджання: близько 2 годин
· Час роботи: 45–60 хвилин
· Батарейка для пульта: 12V / 27A

5. Комплектація
· Фалоімітатор — 1 шт.
· Зарядний кабель USB — 1 шт.
· Пульт дистанційного керування — 1 шт.
· Інструкція — 1 шт.

6. Попередження
1. Рекомендується використовувати лубрикант на водній основі при першому застосуванні.
2. Завжди вимикайте пристрій після використання.
3. Після миття висушіть насухо та зберігайте у сухому, провітрюваному місці.
4. Пристрій водонепроникний, але не призначений для тривалого занурення у воду.
5. Під час підігріву температура підвищується до комфортної, але не використовуйте пристрій занадто довго, якщо ви чутливі до тепла.

